|  |  |
| --- | --- |
| Inspection Checklist for BBQ Donut Boat | قائمة التفتيش لقوارب الدونت |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.****No.** | **متطلبات السلامة لقوارب الدونت****Safety Requirements for Donut Boats** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | ترخيص الوسيلة Vessel license |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | ستر نجاة - لكل شخص على الوسيلةLifejacket- for each person on board  |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | طوق نجاة - متصل بحبل قابل للطفوLifebuoy with buoyant line  |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | طفاية حريق بودرة وزن (2) كغمPowder Fire Extinguisher (2) Kg. |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | صافرة -لاستخدامهما عند الحاجة وفي حالات الطوارئWhistle - for use when required & in emergency |  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | وسيلة اتصال مناسبة -لاستخدامهما عند الحاجة وفي حالات الطوارئSuitable communication aid- for use when required & in emergency |  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | مضخة النزح- واحدة أو أكثر بقدرة مناسبة لسحب المياه المتجمعة في غرفة المحرك والأماكن المغلقة. Bilge Pump - one or more with suitable capacity for engine rooms and void spaces |  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | غطاء موقد الشواء – متوفر على الوسيلة ومثبت بجانب الموقدBBQ Stove Cover -to be available on board near the BBQ place |  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | مرساة متصلة بحبل – تتناسب مع منطقة التشغيلAnchor & Rope -to be suitable for operation area |  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | إنارة داخلية مناسبة – لا تؤثر على سلامة الملاحة Suitable Interior lighting – not affecting on safety of navigation |  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | شاشة رقمية - تبين مستوى الشحن في البطاريات مع وجود انذار عند تدني مستوى الشحن.Digital LCD display- to show charging level and alarm in case of low charge. |  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | البطاريات والكابلات الكهربائية ومقبس الشحن -موصولة بطريقة آمنة Battery cables & charging plug - connected in a safe manner |  | [ ]  | [ ]  |
| 13 | نظام التوجيه والتحكم بالسرعة وعكس الحركة - يعملان بكفاءةSteering, speed control & reversing systems- in good operation performance  |  | [ ]  | [ ]  |
| 14 | رقم المحرك والبدن - متطابقان مع شهادة المصنعEngine & hull numbers - matched with manufacturer certificate |  | [ ]  | [ ]  |
| 15 | أرقام الوسيلة – مثبتة على الجانبين وفقا للمعايير المعتمدة لدى السلطة. Vessel Numbers - fixed on both sides in accordance with the standards approved by the Authority |  | [ ]  | [ ]  |
| 16 | بدن الوسيلة - خال من العيوب ولا يوجد تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوسيلة للإبحارVessel Hull - free from defects and no water ingress affecting on the vessel seaworthiness |  | [ ]  | [ ]  |
| 17 | وسم معدات السلامة – طباعة رقم الوسيلة البحرية بشكل دائم على جميع معدات السلامة. Labelling Safety Equipment – Printing the vessel number permanently on all safety equipment. |  | [ ]  | [ ]  |
|  | معدات السلامة – تتم صيانتها بشكل دوري من قبل شركة معتمدة Safety equipment - periodically maintained by a certified company |  | [ ]  | [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
| **المتطلبات والمسؤوليات العامة لشركات التأجير**General Requirements & Responsibilities for Renting facilities |  **م.****No.** |
| تدريب المستخدمين على قيادة القوارب، واستخدام معدات السلامة عليها وطرق التواصل عند الحاجة وحدود منطقة التشغيل. Train the users about the boat operation, use of safety equipment, methods of communication when needed and the operation area limits. |  |
| عمر قائد القارب لا يقل عن 16 عاما (رخصة القيادة غير الزامية).Boat operator age not less than 16 (licensee not required) |  |
| ارتداء ستر النجاة من قبل الأطفال.Wear life jackets by children |  |
| عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال على القارب الا لمتطلبات الرحلة.Do not store flammable materials on the boat except for trip requirement. |  |
| وجود ملصقات تبين مكان ستر النجاة وطريقة استخدامها.The presence posters showing the place of life jackets and the way they are used |  |
| وجود طفاية الحريق في مكان ظاهر أو وجود ملصق يبين مكان تخزينها.The presence of a fire extinguisher in a visible place or a poster indicating the place of storage |  |
| أن يكون طوق النجاة مثبت بطريقة تسهل نزعه ورميه في الماء.The lifebuoy should be installed in such a way that it can be easily removed and thrown into the water |  |
| وجود مدرب مع كل خمسة قوارب لمتابعة خط سيرها وتوجيه مستخدميها أو اصلاح اعطالها.Must be a trainer with all five boats to follow the route and guiding users or to repair the defects.  |  |
| استخدامها في ساعات النهار فقط، ويمكن استخدامها في الليل إذا كانت منطقة الممارسة مخصصة لها فقط وذات انارة كافية.To be used at daytime only, it can be used at night if operate at designated area with adequate lighting. |  |
| استخدامها في المياه الداخلية أو المياه القريبة من الشاطئ بمسافة لا تزيد على (300) متر.To be used in inland or inshore water within (300) meter from the shore. |  |
| استخدامها في الظروف الجوية المناسبة، ارتفاع الموج لا يزيد عن نصف متر وسرعة الريح لا تزيد على 15 عقد بحرية.To be used in suitable weather conditions, wave height not exceed 0.5 m, wind speed not more 10 knots. |  |
| الاحتفاظ بملكية القارب أو نسخة ملونة ومقروءة منها على القارب وتوفيرها للجهات الرقابية عند الطلب.Retain Certificate of ownership onboard or a readable sealed copy instead of and show to regulator authority upon request.  |  |
| توفير قارب انقاذ في منطقة الممارسة لتقديم المساعدة عند الطلب.Provide a rescue boat in the practicing area to provide assistance when needed. |  |
| ترخيص قارب الإنقاذ والمدربين والحصول على تصريح مزاولة النشاط من السلطة Licensing of powerboat and trainers and getting permit for practicing activity from DMCA  |  |

|  |
| --- |
| **Inspection Result:** |
| [ ]  **Pass**: Vessel condition acceptable.[ ]  **Fail:** Deficiencies found, the list below.[ ]  **Follow-up:** Inspection required. |

|  |
| --- |
| **Deficiencies:** |
| **Date** | **Action Taken** | **Deficiency Description** | **No.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date: / /**  | **Signature:** | **Inspector Name:** |

|  |
| --- |
| **Follow Up Inspection:** |
| **Remarks:** |
| **Date: / /**  | **Signature:** | **Inspector Name:** |