|  |  |
| --- | --- |
| Inspection Checklist for Small Electric Boats used for Rent (Length not more 4 m & passengers not more 4) | قائمة التفتيش للقوارب الكهربائية الصغيرة المخصصة للتأجير )طولها لا يزيد على 4 متر وعدد ركابها على 4( |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.****No.** | **متطلبات السلامة لقوارب الدونت****Safety Requirements for Donut Boats** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | ترخيص الوسيلة Vessel license |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | ستر نجاة - لكل شخص على الوسيلةLife Jacket - for each person on board  |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | طفاية حريق - مناسبة للحرائق الكهربائية Fire extinguisher - suitable for electric fires |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | صافرة - لاستخدامها في حالات الطوارئ Whistle - for use in case of emergency |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | وسيلة اتصال مناسبة - لاستخدامها في حالات الطوارئSuitable communication aid - for use in case of emergency |  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | مضخة النزح- واحدة أو أكثر بقدرة مناسبة لسحب المياه المتجمعة في غرفة المحرك والأماكن المغلقة. Bilge Pump - one or more with suitable capacity for engine rooms and void spaces |  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | شاشة رقمية - تبين السرعة ومستوى الشحن في البطاريات مع وجود انذار عند تدني مستوى الشحن.Digital LCD display- to show speed, charging level and alarm in case of low charge. |  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | مجداف للطوارئ -للقوارب التي تبحر في المياه المفتوحة.Emergency Paddle - for boats operate in open water  |  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | مرساة متصلة بحبل بطول مناسب -للقوارب التي تبحر في المياه المفتوحةAnchor & Rope- with suitable length for boats operate in open water |  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | حبل قطر-للقوارب التي تبحر في المياه المفتوحةTowing Rope - for boats operate in open water |  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | البطاريات والكابلات الكهربائية ومقبس الشحن -موصولة بطريقة آمنة Battery cables & charging plug - connected in a safe manner |  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | نظام التوجيه والتحكم بالسرعة وعكس الحركة - يعملان بكفاءةSteering, speed control & reversing systems- in good operation performance  |  | [ ]  | [ ]  |
| 13 | رقم المحرك والبدن - متطابقان مع شهادة المصنعEngine & hull numbers - matched with manufacturer certificate |  | [ ]  | [ ]  |
| 14 | أرقام الوسيلة – مثبتة على الجانبين وفقا للمعايير المعتمدة لدى السلطة. Vessel Numbers - fixed on both sides in accordance with the standards approved by the Authority |  | [ ]  | [ ]  |
| 15 | بدن الوسيلة - خال من العيوب ولا يوجد تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوسيلة للإبحارVessel Hull - free from defects and no water ingress affecting on the vessel seaworthiness |  | [ ]  | [ ]  |
| 16 | وسم معدات السلامة – طباعة رقم الوسيلة البحرية بشكل دائم على جميع معدات السلامة. Labelling Safety Equipment – Printing the vessel number permanently on all safety equipment. |  | [ ]  | [ ]  |
| 17 | معدات السلامة – تتم صيانتها بشكل دوري من قبل شركة معتمدة Safety equipment - periodically maintained by a certified company |  | [ ]  | [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
| **المتطلبات والمسؤوليات العامة لشركات التأجير**General Requirements & Responsibilities for Renting facilities |  **م.****No.** |
| تدريب المستخدمين على قيادة القوارب، واستخدام معدات السلامة عليها وطرق التواصل عند الحاجة وحدود منطقة التشغيل. Train the users about the boat operation, use of safety equipment, methods of communication when needed and the operation area limits. |  |
| عمر قائد القارب لا يقل عن 16 عاما (رخصة القيادة غير الزامية).Boat operator age not less than 16 (licensee not required) |  |
| استخدام ستر النجاة من قبل جميع الركاب خلال الإبحار.Wear of life vests during sailing by all passengers. |  |
| عدم ابحارها بشكل منفرد في المياه المفتوحة ويجب وجود مدرب مع كل خمسة قوارب لمتابعة خط سيرها وتوجيه مستخدميها أو اصلاح اعطالها.Not sailing individually in the open water and there must be a trainer with all five boats to follow the route and guiding users or to repair the defects.  |  |
| استخدامها في ساعات النهار فقط، ويمكن استخدامها في الليل إذا كانت منطقة الممارسة مخصصة لها فقط وذات انارة كافية.To be used at daytime only, it can be used at night if operate at designated area with adequate lighting. |  |
| استخدامها في المياه الداخلية أو المياه القريبة من الشاطئ بما لا يزيد عن 2 ميل بحري.To be used in inland or inshore water within two nautical miles from the shore. |  |
| استخدامها في الظروف الجوية المناسبة، ارتفاع الموج لا يزيد عن نصف متر وسرعة الريح لا تزيد على 10 عقد بحرية.To be used in suitable weather conditions, wave height not exceed 0.5 m, wind speed not more 10 knots. |  |
| الاحتفاظ بملكية القارب أو نسخة ملونة ومقروءة منها على القارب وتوفيرها للجهات الرقابية عند الطلب.Retain Certificate of ownership onboard or a readable sealed copy instead of and show to regulator authority upon request.  |  |
| توفير قارب انقاذ بمحرك بترولي في منطقة الممارسة لتقديم المساعدة عند الطلب.Provide a rescue powerboat in the practicing area to provide assistance when needed. |  |
| ترخيص قارب الإنقاذ والمدربين والحصول على تصريح مزاولة النشاط من السلطة بالإضافة الى الرخصة التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية.Licensing of powerboat and trainers and getting permit for practicing activity from DMA in addition to the commercial trade license from DED. |  |

|  |
| --- |
| **Inspection Result:** |
| [ ]  **Pass**: Vessel condition acceptable.[ ]  **Fail:** Deficiencies found, the list below.[ ]  **Follow-up:** Inspection required. |

|  |
| --- |
| **Deficiencies:** |
| **Date** | **Action Taken** | **Deficiency Description** | **No.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date: / /**  | **Signature:** | **Inspector Name:** |

|  |
| --- |
| **Follow Up Inspection:** |
| **Remarks:** |
| **Date: / /**  | **Signature:** | **Inspector Name:** |