|  |  |
| --- | --- |
| Inspection Checklist for Fishing Jet Skies | قائمة التفتيش للدراجات المائية المخصصة للصيد |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.****No.** | **متطلبات السلامة لقوارب الدونت****Safety Requirements for Donut Boats** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
|  | ترخيص الوسيلةVessel license |  | [ ]  | [ ]  |
|  | تصريح الصيدFishing permit |  | [ ]  | [ ]  |
|  | طفاية حريق - مناسبة للمحركات البترولية Fire extinguisher - suitable for petrol fires |  | [ ]  | [ ]  |
|  | وصلة ايقاف المحرك – تم فحصها وتعمل بكفاءة Kill switch cord – tested and working properly |  | [ ]  | [ ]  |
|  | ستر نجاة - لكل شخص على الوسيلةLifejacket- for each person on board  |  | [ ]  | [ ]  |
|  | مصباح يدوي - لاستخدامه في حالات الطوارئHand torch - for use in case of emergency |  | [ ]  | [ ]  |
|  | صافرة - لاستخدامها في حالات الطوارئWhistle - for use in case of emergency |  | [ ]  | [ ]  |
|  | وسيلة اتصال مناسبة - لاستخدامها في حالات الطوارئSuitable communication aid - for use in case of emergency |  | [ ]  | [ ]  |
|  | حبل قطر - لا يقل طوله عن 7م لاستخدامه في حالات الطوارئTowing rope - length not less than 7m for use in case of emergency  |  | [ ]  | [ ]  |
|  | خزان وخطوط الوقود - مثبتة بطريقة آمنة وخطوط الوقود خالية من أي تسريبPetrol tank & lines - fitted safely and free of any petrol leak  |  | [ ]  | [ ]  |
|  | البطارية وكابلات التوصيل - مثبتة جيدا ومعزولة وموصولة بطريقة آمنة Battery & cables - fitted properly, good insulation and connected safely  |  | [ ]  | [ ]  |
|  | نظام المناورة والسرعة - نظام التحكم بالسرعة وعكس الحركة يعملان بكفاءةSteering, speed control - speed control and reversing systems are in a proper operation  |  | [ ]  | [ ]  |
|  | مجداف للطوارئ Emergency Paddle  |  | [ ]  | [ ]  |
|  | مرساة متصلة بحبل بطول مناسبAnchor & Rope- with suitable length |  | [ ]  | [ ]  |
|  | تجهيزات الصيد مثبتة على الجانبين Jet Wings- fitted on both sides |  | [ ]  | [ ]  |
|  | رقم المحرك والبدن - متطابقان مع شهادة المصنعEngine & hull numbers - matched with manufacturer certificate |  | [ ]  | [ ]  |
|  | أرقام الوسيلة – مثبتة على الجانبين وفقا للمعايير المعتمدة لدى السلطة. Vessel Numbers - fixed on both sides in accordance with the standards approved by the Authority |  | [ ]  | [ ]  |
|  | بدن الوسيلة - خال من العيوب ولا يوجد تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوسيلة للإبحارVessel Hull - free from defects and no water ingress affecting on the vessel seaworthiness |  | [ ]  | [ ]  |
|  | وسم معدات السلامة – طباعة رقم الوسيلة البحرية بشكل دائم على جميع معدات السلامة. Labelling Safety Equipment – Printing the vessel number permanently on all safety equipment. |  | [ ]  | [ ]  |
|  | معدات السلامة – تتم صيانتها بشكل دوري من قبل شركة معتمدة Safety equipment - periodically maintained by a certified company |  | [ ]  | [ ]  |
|  |  حجرة المحرك – التهوية مناسبة ولا يوجد تراكم للأبخرةEngine compartment - ventilation suitable and no accumulation of vapors |  | [ ]  | [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
| **المتطلبات الاختيارية****Optional Requirements** |  **م.****No.** |
| جهاز اتصال  Marine Radio  |  |
| جهاز تحديد المواقع والأعماقGPS |  |
| جهاز البحث عن الأسماكFish finder |  |
| بوصلةCompass |  |
| ناظورBinocular |  |
| بوق هواء Air horn |  |

|  |
| --- |
| **Inspection Result:** |
| [ ]  **Pass**: Vessel condition acceptable.[ ]  **Fail:** Deficiencies found, the list below.[ ]  **Follow-up:** Inspection required. |

|  |
| --- |
| **Deficiencies:** |
| **Date** | **Action Taken** | **Deficiency Description** | **No.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date: / /**  | **Signature:** | **Inspector Name:** |

|  |
| --- |
| **Follow Up Inspection:** |
| **Remarks:** |
| **Date: / /**  | **Signature:** | **Inspector Name:** |