|  |  |
| --- | --- |
| Inspection Checklist for Fishing Jet Skies | قائمة التفتيش للدراجات المائية المخصصة للصيد |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.**  **No.** | **متطلبات السلامة لقوارب الدونت**  **Safety Requirements for Donut Boats** | **المتطلبات**  **Requirements** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** |
|  | ترخيص الوسيلة  Vessel license |  |  |  |
|  | تصريح الصيد  Fishing permit |  |  |  |
|  | طفاية حريق - مناسبة للمحركات البترولية  Fire extinguisher - suitable for petrol fires |  |  |  |
|  | وصلة ايقاف المحرك – تم فحصها وتعمل بكفاءة  Kill switch cord – tested and working properly |  |  |  |
|  | ستر نجاة - لكل شخص على الوسيلة  Lifejacket- for each person on board |  |  |  |
|  | مصباح يدوي - لاستخدامه في حالات الطوارئ  Hand torch - for use in case of emergency |  |  |  |
|  | صافرة - لاستخدامها في حالات الطوارئ  Whistle - for use in case of emergency |  |  |  |
|  | وسيلة اتصال مناسبة - لاستخدامها في حالات الطوارئ  Suitable communication aid - for use in case of emergency |  |  |  |
|  | حبل قطر - لا يقل طوله عن 7م لاستخدامه في حالات الطوارئ  Towing rope - length not less than 7m for use in case of emergency |  |  |  |
|  | خزان وخطوط الوقود - مثبتة بطريقة آمنة وخطوط الوقود خالية من أي تسريب  Petrol tank & lines - fitted safely and free of any petrol leak |  |  |  |
|  | البطارية وكابلات التوصيل - مثبتة جيدا ومعزولة وموصولة بطريقة آمنة  Battery & cables - fitted properly, good insulation and connected safely |  |  |  |
|  | نظام المناورة والسرعة - نظام التحكم بالسرعة وعكس الحركة يعملان بكفاءة  Steering, speed control - speed control and reversing systems are in a proper operation |  |  |  |
|  | مجداف للطوارئ  Emergency Paddle |  |  |  |
|  | مرساة متصلة بحبل بطول مناسب  Anchor & Rope- with suitable length |  |  |  |
|  | تجهيزات الصيد مثبتة على الجانبين  Jet Wings- fitted on both sides |  |  |  |
|  | رقم المحرك والبدن - متطابقان مع شهادة المصنع  Engine & hull numbers - matched with manufacturer certificate |  |  |  |
|  | أرقام الوسيلة – مثبتة على الجانبين وفقا للمعايير المعتمدة لدى السلطة.  Vessel Numbers - fixed on both sides in accordance with the standards approved by the Authority |  |  |  |
|  | بدن الوسيلة - خال من العيوب ولا يوجد تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوسيلة للإبحار  Vessel Hull - free from defects and no water ingress affecting on the vessel seaworthiness |  |  |  |
|  | وسم معدات السلامة – طباعة رقم الوسيلة البحرية بشكل دائم على جميع معدات السلامة.  Labelling Safety Equipment – Printing the vessel number permanently on all safety equipment. |  |  |  |
|  | معدات السلامة – تتم صيانتها بشكل دوري من قبل شركة معتمدة  Safety equipment - periodically maintained by a certified company |  |  |  |
|  | حجرة المحرك – التهوية مناسبة ولا يوجد تراكم للأبخرة  Engine compartment - ventilation suitable and no accumulation of vapors |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **المتطلبات الاختيارية**  **Optional Requirements** | **م.**  **No.** |
| جهاز اتصال  Marine Radio |  |
| جهاز تحديد المواقع والأعماق  GPS |  |
| جهاز البحث عن الأسماك  Fish finder |  |
| بوصلة  Compass |  |
| ناظور  Binocular |  |
| بوق هواء  Air horn |  |

|  |
| --- |
| **Inspection Result:** |
| **Pass**: Vessel condition acceptable.  **Fail:** Deficiencies found, the list below.  **Follow-up:** Inspection required. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Deficiencies:** | | | |
| **Date** | **Action Taken** | **Deficiency Description** | **No.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date: / /** | **Signature:** | **Inspector Name:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Follow Up Inspection:** | | |
| **Remarks:** | | |
| **Date: / /** | **Signature:** | **Inspector Name:** |