|  |  |
| --- | --- |
| **Inspection Checklist for Small Hovercraft**  **Length not more 4m and No. of Passenger not more 4** | **قائمة التفتيش للحوامات الصغيرة**  **التي لا يزيد طولها على 4 أمتار وعدد ركابها على 4** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.**  **No.** | **متطلبات السلامة للحوامات الصغيرة**  **Safety Requirements for small hovercraft** | **المتطلبات**  **Requirements** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** |
|  | ترخيص الوسيلة  Vessel license |  |  |  |
|  | تراخيص الطاقم  Crew licenses |  |  |  |
|  | وصلة إيقاف المحرك - للإيقاف الفوري للمحرك  Kill switch cord - for engine quick shut down |  |  |  |
|  | واقي المروحة – يحيط بها من الأمام والخلف ومن الجوانب.  Fan guard - surrounding it from front, back and sides. |  |  |  |
|  | ستر نجاة - لكل شخص على الوسيلة  Life Jacket - for each person on board |  |  |  |
|  | طوق نجاة – إذا زاد عدد الركاب عن 2  Lifebuoy - in no. of passengers more than 2 |  |  |  |
|  | طفاية حريق - مناسبة للحرائق البترولية  Fire extinguisher - suitable for petrol fires |  |  |  |
|  | مصباح يدوي - لاستخدامه في حالات الطوارئ  Hand torch - for use in case of emergency |  |  |  |
|  | صافرة - لاستخدامها في حالات الطوارئ  Whistle - for use in case of emergency |  |  |  |
|  | وسيلة اتصال مناسبة - لاستخدامها في حالات الطوارئ  Suitable communication aid - for use in case of emergency |  |  |  |
|  | مضخة النزح- واحدة أو أكثر بقدرة مناسبة لسحب المياه المتجمعة في غرفة المحرك والأماكن المغلقة.  Bilge Pump - one or more with suitable capacity for engine rooms and void spaces |  |  |  |
|  | مجداف للطوارئ -للوسائل التي تبحر في المياه المفتوحة.  Emergency Paddle - for vessels operate in open water |  |  |  |
|  | مرساة متصلة بحبل بطول مناسب - للوسائل التي تبحر في المياه المفتوحة  Anchor & Rope- with suitable length for vessels operate in open water |  |  |  |
|  | حبل قطر- للوسائل التي تبحر في المياه المفتوحة  Towing Rope - for vessels operate in open water |  |  |  |
|  | البطارية وكابلات التوصيل - مثبتة جيدا ومعزولة وموصولة بطريقة آمنة  Battery & cables - fitted properly, good insulation and connected safely. |  |  |  |
|  | نظام المناورة والسرعة -نظام التحكم بالسرعة وعكس الحركة يعملان بكفاءة  Steering, speed control - speed control and reversing systems are in a proper operation |  |  |  |
|  | رقم المحرك والبدن - متطابقان مع شهادة المصنع  Engine & hull numbers - matched with manufacturer certificate |  |  |  |
|  | أرقام الوسيلة – مثبتة على الجانبين وفقا للمعايير المعتمدة لدى السلطة.  Vessel Numbers - fixed on both sides in accordance with the standards approved by the Authority |  |  |  |
|  | بدن الوسيلة - خال من العيوب ولا يوجد تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوسيلة للإبحار  Vessel Hull - free from defects and no water ingress affecting on the vessel seaworthiness |  |  |  |
|  | وسم معدات السلامة – طباعة رقم الوسيلة البحرية بشكل دائم على جميع معدات السلامة.  Labelling Safety Equipment – Printing the vessel number permanently on all safety equipment. |  |  |  |
|  | معدات السلامة – تتم صيانتها بشكل دوري من قبل شركة معتمدة  Safety equipment - periodically maintained by a certified company |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **المتطلبات والمسؤوليات العامة لشركات التأجير**  General Requirements & Responsibilities for Renting facilities |  |
| عدد المستخدمين - لا يزيد عن العدد المسموح به في شهادة التسجيل.  Number of users - not to be exceeded the number permitted in registration card. |  |
| عمر قائد القارب لا يقل عن 18 عاما.  Boat operator age not less than 18. |  |
| استخدام ستر النجاة من قبل جميع الركاب خلال الإبحار.  Wear of life vests during sailing by all passengers. |  |
| استخدامها في ساعات النهار فقط، ويمكن استخدامها في الليل إذا كانت منطقة الممارسة مخصصة لها فقط وذات انارة كافية.  To be used at daytime only, it can be used at night if operate at designated area with adequate lighting. |  |
| استخدامها في المياه الداخلية أو المياه القريبة من الشاطئ بما لا يزيد عن 3 ميل بحري.  To be used in inland or inshore water within three nautical miles from the shore. |  |
| استخدامها في الظروف الجوية المناسبة، ارتفاع الموج لا يزيد عن نصف متر وسرعة الريح لا تزيد على 10 عقد بحرية.  To be used in suitable weather conditions, wave height not exceed 0.5 m, wind speed not more 10 knots. |  |
| الاحتفاظ بملكية القارب، ورخصة المشغل أو نسخ ملونة ومقروءة منها على القارب وتوفيرها للجهات الرقابية عند الطلب.  Retain Certificate of ownership, operator license onboard or a readable sealed copy instead of and show to regulator authority upon request. |  |

|  |
| --- |
| **Inspection Result:** |
| **Pass**: Vessel condition acceptable.  **Fail:** Deficiencies found, the list below.  **Follow-up:** Inspection required. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Deficiencies:** | | | |
| **Date** | **Action Taken** | **Deficiency Description** | **No.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date: / /** | **Signature:** | **Inspector Name:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Follow Up Inspection:** | | |
| **Remarks:** | | |
| **Date: / /** | **Signature:** | **Inspector Name:** |