|  |  |
| --- | --- |
| Inspection Checklist for Commercial Vessels Length ≤ 8m  | قائمة التفتيش للسفن التجارية بطول ≤8م  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.****No.** | **الوثائق والسجلات****Documents and Records** |  **مياه داخلية****Inland Waters** | **مياه اقليمية****Territorial Waters** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | ترخيص الوسيلة Vessel license |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | شهادة التطقيم الآمن Minimum safe manning certificate  |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | تراخيص الطاقم Crew licenses |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | الترخيص الراديويRadio license |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | سجل الوسيلة شاملا (الرحلات-حالة الجو والبحر-الصيانة والأعطال-التزود بالوقود)Vessel logbook- includes; trips, weather state, maintenance & defects and fuel supply |  |  | [ ]  | [ ]  |
| **م.****No.** | **معدات الملاحة والاتصال****Navigation and Communication Equipment** |  **مياه داخلية****Inland Waters** | **مياه اقليمية****Territorial Waters** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | أنوار ملاحية  Navigational lights |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | جهاز تحديد المواقعGPS |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | جهاز اتصال لاسلكي VHF Radio  |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | بوصلة مغناطيسية Magnetic Compass  | - |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | عاكس راداريRadar Reflector | - |  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | بوقHorn / Whistle |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | علم الإمارات - مثبتا بسارية ذات ارتفاع مناسب على سطح الوسيلة UAE Flag  |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | جهاز الأمن والسلامة البحري - حسب متطلبات جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل Maritime Safety and Security Transponder – as required by the CICPA |  |  | [ ]  | [ ]  |
| **م.****No.** | **معدات السلامة والانقاذ** **Lifesaving Appliances** |  **مياه داخلية****Inland Waters** | **مياه اقليمية****Territorial Waters** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | ستر نجاة - مزودة بصافرة ومصدر إنارة لكل شخص على الوسيلةLifejackets - with whistle and light for all personnel on-board |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | ستر نجاة احتياطية - بنسبة (10%) زيادة على العدد الكلي المصرح به. Spare Lifejackets - (10%) in excess of the authorized total number.  |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | طوق نجاة - متصل بحبل قابل للطفو Lifebuoy - with buoyant line  |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | إشارات استغاثة مشاعل يدويةHand Flares Distress Signals  | 2 | 2 | [ ]  | [ ]  |
| 5 | إشارات استغاثة دخانيةSmoke Distress Signals | 2 | 2 | [ ]  | [ ]  |
| 6 | صندوق إسعافات أوليةFirst Aid Box |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | مصباح يدوي مقاوم للماء Waterproof Hand Torch  |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | أرقام الطوارئ – نسخة مثبتة في مكان ظاهر على الوسيلةEmergency Numbers- a copy shall be installed in a visible place on the vessel |  |  | [ ]  | [ ]  |
| **م.****No.** | **معدات كشف ومكافحة الحريق****Fire Detection and Firefighting Equipment** |  **مياه داخلية****Inland Waters** | **مياه اقليمية****Territorial Waters** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | نظام كشف ومكافحة الحريق - لغرف المحركات المغلقةFire Detection and Extinguishing System- for closed engine rooms. |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | طفاية حريق بودرة وزن (5) كغم Powder Fire Extinguisher- 5 kg  |  |  | [ ]  | [ ]  |
| **م.** | **معدات ومتطلبات أخرى****Other Equipment and Requirements** |  **مياه داخلية****Inland Waters** | **مياه اقليمية****Territorial Waters** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | مضخة النزح- واحدة أو أكثر بقدرة مناسبة لسحب المياه المتجمعة في غرفة المحرك والاماكن المغلقة. Bilge Pump - one or more with suitable capacity for engine rooms and void spaces  |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | جهاز تنبيه صوتي ومرئي - من ارتفاع مستوى المياه المتجمعة في جوف الوسيلةBilge Alarm- for visual and audible alert from the high level of water accumulated in the vessel bilge. |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | أنظمة تهوية مناسبة - لغرف المحركات تتوقف تلقائيا عند تشغيل نظام اطفاء الحريق الثابت. Ventilation System-for engine-room, stops automatically when the fixed fire extinguishing system activated |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | حبال للقطر والربط Towing & Mooring Ropes |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | صندوق عدد يدوية  Tool Box |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | مرساة متصلة بحبل أو جنزير - يتناسب مع منطقة الابحارAnchor with Rope or Chain- Suitable for Operation Area |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | أرقام الوسيلة – مثبتة على الجانبين وفقا للمعايير المعتمدة لدى السلطة. Vessel Numbers - fixed on both sides in accordance with the standards approved by the Authority |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | لوحة تحذيرية - مثبتة في مكان ظاهر على الوسيلة بشأن عدم رمي النفايات في البحر Waste Warning Sign- posted in a visible place on the vessel on non-throwing waste into the sea |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | بدن الوسيلة - خال من العيوب ولا يوجد تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوسيلة للإبحارVessel’s Hull - free from defects and no water ingress affecting on the vessel seaworthiness |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | وسم معدات السلامة – طباعة رقم الوسيلة البحرية بشكل دائم على جميع معدات السلامة. Labelling Safety Equipment – Printing the vessel number permanently on all safety equipment. |  |  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | معدات السلامة – تتم صيانتها بشكل دوري من قبل شركة معتمدةSafety Equipment - periodically maintained by a certified company |  |  | [ ]  | [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.****No.** | **اختبارات التشغيل والسلامة** **Operation and Safety Tests** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | عمل صمامات الاغلاق السريع للوقودWorking of Quick Closing Valves if fitted. |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | عمل الإيقاف الفوري لمحركات الوسيلةWorking of Main Engine Emergency Shutdown. |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | عمل نظام التوجيه الاحتياطي للدفة عند وجوده Operation of Emergency Steering Gear if fitted. |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | عمل مضخات النزح ونظام التنبيه الصوتي والمرئيOperation of Bilge Pumps including visual & audible Alarms. |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | عمل نظام الكشف عن الحريقFunctioning of Fire Detection System. |  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | عمل الأنوار الملاحيةFunctioning of Navigation Lights  |  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | عمل جهاز الاتصالات الراديويOperation of VHF Radio |  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | عمل أضوية ستر النجاةFunctioning of Lifejackets lights |  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | عمل أنوار الطوارئFunctioning of Emergency Lighting  |  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | عمل أضوية أطواق النجاةFunctioning Lifebuoys self-ignition lights |  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | عمل جرس الحريق في حال وجودهWorking of Fire Bell/Alarm if fitted |  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | عمل بوق أو صافرة الوسيلةWorking of Vessel Horn or Whistle  |  | [ ]  | [ ]  |
| 13 | توقف نظام التهوية لغرفة المحركات عند تشغيل نظام الاطفاءStopping of Ventilation System-in case of activation of firefighting system in engine room. |  | [ ]  | [ ]  |
| 14 | الحالة الفنية للمحركات الرئيسية - بما في ذلك كثافة ولون دخان الغازات العادمة. Technical Condition of the Main Engines - including the intensity and color of smoke of the exhaust gases. |  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| **Inspection Result:** |
| [ ]  **Pass**: Vessel condition acceptable.[ ]  **Fail:** Deficiencies found, the list below.[ ]  **Follow-up:** Inspection required. |

|  |
| --- |
| **Deficiencies:** |
| **Date** | **Action Taken** | **Deficiency Description** | **No.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date: / /**  | **Signature:** | **Inspector Name:** |

|  |
| --- |
| **Follow Up Inspection:** |
| **Remarks:** |
| **Date: / /**  | **Signature:** | **Inspector Name:** |