|  |  |
| --- | --- |
| **Inspection Checklist for Rowing Pleasure Boats** | **قائمة التفتيش لوسائل التجديف البحرية النزهة** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.****No.** | **الوثائق والسجلات****Documents and Records** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | ترخيص الوسيلةVessel license  |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | تراخيص الطاقمCrew licenses  |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | الترخيص الراديوي (للوسائل البحرية التي يزيد طولها على (35) قدما)  Radio license – (for vessels length above 35 ft.) |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | كتيب الاتزان - )اذا كانت الوسيلة تحمل اكثر من 12 راكبا(Stability Booklet - (if the vessel licensed to more than 12 passengers)  |  | [ ]  | [ ]  |
| **م.****No.** | **معدات الملاحة والاتصال****Navigation and Communication Equipment** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | أنوار ملاحية Navigation lights |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | جهاز تحديد المواقعGPS |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | جهاز اتصال لاسلكي – (إذا كان طول الوسيلة يزيد على (35) قدما)VHF Radio – if the vessel length above 35ft.  |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | وسيلة اتصال مناسبة Suitable communication aid  |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | بوصلة مغناطيسية Magnetic compass  |  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | عاكس راداريRadar reflector |  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | بوقHorn |  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | علم الإمارات - مثبتا بسارية بارتفاع مناسب على سطح الوسيلةUAE flag  |  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | علم بحري الفا - (للقوارب المخصصة للغوص فقط)Alpha flag (for diving boats only) |  | [ ]  | [ ]  |
| **م.****No.** | **معدات السلامة والانقاذ** **Lifesaving Appliances** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | ستر نجاة - مزودة بصافرة ومصدر إنارة لكل شخص على الوسيلةLifejackets - with whistle and light for all personnel on-board |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | ستر نجاة احتياطية - بنسبة (10%) زيادة على العدد الكلي المصرح به. Spare Lifejackets - (10%) in excess of the authorized total number.  |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | ستر نجاة للأطفال – حسب عدد الأطفال المتواجدين على الوسيلة. Life jackets for children – according to the number of children on the vessel. |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | طوق نجاة - متصل بحبل قابل للطفو. Lifebuoy - with buoyant line |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | طوق نجاة - مزود بمصدر إنارة ذاتي الاشتعال Lifebuoy - with self-ignition light |  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | رماثات نجاة - تتسع لجميع الأشخاص المصرح بحملهم على الوسيلة (اذا طولها أكثر من 12 مترا)Life Rafts - to accommodate all persons authorized to be on board (if length more than 12m) |  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | إشارات استغاثة مشاعل يدويةHand flares distress signals  | 2 | [ ]  | [ ]  |
| 8 | إشارات استغاثة دخانيةSmoke distress signals | 2 | [ ]  | [ ]  |
| 9 | صندوق إسعافات أوليةFirst aid box |  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | مصباح يدوي مقاوم للماء Waterproof hand torch  |  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | أرقام الطوارئ – نسخة مثبتة في مكان ظاهر على الوسيلةEmergency Numbers- a copy shall be installed in a visible place on the vessel |  | [ ]  | [ ]  |
| **م.****No.** | **معدات ومتطلبات أخرى****Other Equipment and Requirements** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | دلو ماء - متصل بحبل بطول مناسبWater bucket- connected to rope with a suitable length |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | محرك مساعد - للاستخدام داخل المراسي والأندية البحرية.Auxiliary power propulsion system - for use in marinas and clubs  |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | مرساة متصلة بحبل أو جنزير - يتناسب مع منطقة الإبحارAnchor with rope or chain- suitable for operation area |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | سلم آمن لاستخدام الركابSafe ladder for passenger use |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | مجداف اضافي Spare oar |  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | حبال للقطر والربط Towing & mooring ropes |  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | أرقام الوسيلة – مثبتة على الجانبين وفقا للمعايير المعتمدة لدى السلطة. Vessel Numbers - fixed on both sides in accordance with the standards approved by the Authority |  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | مصدر طاقة كهربائية - لتشغيل الأنوار الملاحية وأجهزة الاتصال الثابتةEelectrical power supply - to run the navigation lights and fixed communication equipment  |  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | بدن الوسيلة – خال من العيوب ولا يوجد تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوسيلة للإبحارVessel Hull - free from defects and no water ingress affecting on the vessel seaworthiness |  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | وسم معدات السلامة – طباعة رقم الوسيلة البحرية بشكل دائم على جميع معدات السلامة. Labelling Safety Equipment – Printing the vessel number permanently on all safety equipment. |  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | معدات السلامة – تتم صيانتها بشكل دوري من قبل شركة معتمدة Safety equipment - periodically maintained by a certified company |  | [ ]  | [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.****No.** | **اختبارات التشغيل والسلامة** **Operation and Safety Tests** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | عمل مضخات النزح ونظام التنبيه الصوتي والمرئيOperation of Bilge Pumps including visual & audible Alarms. |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | عمل الأنوار الملاحيةFunctioning of Navigation Lights  |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | عمل جهاز الاتصالات الراديويOperation of VHF Radio |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | عمل أضوية ستر النجاةFunctioning of Lifejackets lights |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | عمل أضوية أطواق النجاةFunctioning Lifebuoys self-ignition lights |  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | عمل جرس الحريق في حال وجودهWorking of Fire Bell if fitted |  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | عمل بوق أو صافرة الوسيلةWorking of Vessel Horn or Whistle  |  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| **Inspection Result:** |
| [ ]  **Pass**: Vessel condition acceptable.[ ]  **Fail:** Deficiencies found, the list below.[ ]  **Follow-up:** Inspection required. |

|  |
| --- |
| **Deficiencies:** |
| **Date** | **Action Taken** | **Deficiency Description** | **No.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date: / /**  | **Signature:** | **Inspector Name:** |

|  |
| --- |
| **Follow Up Inspection:** |
| **Remarks:** |
| **Date: / /**  | **Signature:** | **Inspector Name:** |