|  |  |
| --- | --- |
| **Inspection Checklist for Water Taxi – (12) passengers** | **قائمة التفتيش للتاكسي المائي – عدد الركاب (12)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **م.****No.** | **الوثائق والسجلات****Documents and Records** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | ترخيص الوسيلة Vessel license |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | شهادة التطقيم الآمن Minimum safe manning certificate  |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | تراخيص الطاقم Crew licenses |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | الترخيص الراديويRadio license |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | سجل الوسيلة شاملا (الرحلات-حالة الجو والبحر-الصيانة والأعطال-التزود بالوقود)Vessel logbook- includes; trips, weather state, maintenance & defects and fuel supply |  | [ ]  | [ ]  |
|  **م.****No.** | **معدات الملاحة والاتصال****Navigation and Communication Equipment** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | أنوار ملاحية Navigation lights |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | جهاز اتصال لاسلكي VHF radio |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | نظام اتصال داخليInternal communication system |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | صافرة Whistle  |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | جهاز تحديد المواقعGPS |  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | ناظور بحريMarine Binocular |  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | بوصلة مغناطيسيةMagnetic Compass |  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | جهاز قياس الأعماق Echo sounder |  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | عاكس راداريRadar reflector |  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | خرائط ملاحية - حديثة ورقية أو إلكترونيه Navigation Charts- updated, paper or electronic |  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | علم الإمارات - مثبتا بسارية بارتفاع مناسب على سطح الوسيلةUAE Flag |  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | جهاز الأمن والسلامة البحري - حسب متطلبات حرس السواحل Maritime Safety and Security Transponder – as required by the Coast Guard |  | [ ]  | [ ]  |
|  **م.****No.** | **معدات السلامة والانقاذ** **Lifesaving Appliances** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | ستر نجاة - مزودة بصافرة ومصدر إنارة لكل شخص على الوسيلةLifejackets - with whistle and light for all personnel on-board |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | ستر نجاة احتياطية - بنسبة (10%) زيادة على العدد الكلي المصرح به. Spare Lifejackets - (10%) in excess of the authorized total number.  |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | ستر نجاة للأطفال – حسب عدد الأطفال المتواجدين على الوسيلة. Life jackets for children – according to the number of children on the vessel. |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | طوق نجاة - متصل بحبل قابل للطفو  Lifebuoy - with buoyant line length |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | طوق نجاة - مزود بمصدر إنارة ذاتي الاشتعال.Lifebuoy - with self-ignition light |  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | رماثات نجاة - تتسع لجميع الأشخاص المصرح بحملهم على الوسيلةLife Rafts - to accommodate all persons authorized to be on board. |  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | إشارات استغاثة مشاعل يدوية.Hand flares distress signals | 2 | [ ]  | [ ]  |
| 8 | إشارات استغاثة دخانية.Smoke distress signals | 2 | [ ]  | [ ]  |
| 9 | إشارات استغاثة براشوتParachute distress signals | 2 | [ ]  | [ ]  |
| 10 | صندوق إسعافات أوليةFirst aid box |  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | مصباح يدوي مقاوم للماءWaterproof hand torch  |  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | مخطط السلامة – نسخة باللغتين العربية والإنجليزية مثبتة عند مداخل صالات الركاب.Safety Plan – copy in Arabic and English posted at the entrance of passenger spaces. |  | [ ]  | [ ]  |
| 13 | بطاقة إرشادات السلامة للركاب – نسخة في كل مقعد باللغتين العربية والإنجليزية. Passenger safety cards - copy for each seat in Arabic and English |  | [ ]  | [ ]  |
| 14 | لائحة المهام – نسخة من مهام وتعليمات السلامة في حالات الطوارئMuster List- Copy of safety tasks and instructions in emergency  |  | [ ]  | [ ]  |
| 15 | أنوار للطوارئ Emergency lights |  | [ ]  | [ ]  |
| 16 | أرقام الطوارئ – نسخة مثبتة في مكان ظاهر على الوسيلةEmergency Numbers- a copy shall be installed in a visible place on the vessel |  | [ ]  | [ ]  |
|  **م.****No.** | **معدات كشف ومكافحة الحريق****Fire Detection and Firefighting Equipment** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | نظام كشف ومكافحة الحريق - لغرف المحركات المغلقةFire Detection and Extinguishing System- for closed engine rooms. |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | نظام كشف الحريق - في غرف وصالات الركابFire Detection System - for passenger cabins and halls |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | طفاية حريق غاز ثاني اكسيد الكربون وزن (2) كغمCO2 fire extinguisher-2 kg |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | طفاية حريق رغوة حجم (9) لترFoam fire extinguisher-9 litres |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | فأس حريقFire axe |  | [ ]  | [ ]  |
|  **م.****No.** | **معدات ومتطلبات أخرى****Other Equipment and Requirements** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | شاشات رقمية – لعرض معلومات السلامة. Digital Screens- to display safety information  |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | ماسحات للزجاج. Screen wipers  |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | مضخة النزح - واحدة أو أكثر بقدرة مناسبة لسحب المياه المتجمعة في غرفة المحرك والأماكن المغلقة. Bilge Pumps- one or more with suitable capacity for engine rooms and void spaces bilges |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | جهاز تنبيه صوتي ومرئي - من ارتفاع مستوى المياه المتجمعة في جوف الوسيلةBilge Alarm - visual and audible alert from the high level of water accumulated in the vessel bilge. |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | خزان الوقود - مزود بمتطلبات السلامة بما فيها وسيلة قياس مستوى الوقود وخط التهوية وصمامات الإغلاق السريع. Fuel Tank - provided with safety requirements including level gauge, vent pipe and Quick closing valves. |  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | أنظمة تهوية مناسبة - لغرف المحركات تتوقف تلقائيا عند تشغيل نظام إطفاء الحريق الثابت. Ventilation System-for engine-room, stops automatically when the fixed fire extinguishing system activated |  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | مرساة متصلة بحبل أو جنزير - يتناسب مع منطقة الإبحارAnchor with rope or chain- suitable for operation area |  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | صندوق عدد يدوية للصيانة والإصلاحTool box |  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | حبال للقطر والربط Towing and mooring ropes |  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | سلم آمن لاستخدام الركابSafe ladder for passenger use |  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | أرقام الوسيلة – مثبتة على الجانبين وفقا للمعايير المعتمدة لدى السلطة. Vessel Numbers - fixed on both sides in accordance with the standards approved by the Authority |  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | لوحات تحذيرية - مثبتة في مكان ظاهر على الوسيلة بشأن عدم رمي النفايات في البحرWaste Warning Signs- posted in a visible place on the vessel on non-throwing waste into the sea |  | [ ]  | [ ]  |
| 13 | بدن الوسيلة - خال من العيوب ولا يوجد تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوسيلة للإبحارShip Hull - free from defects and no water ingress affecting on the vessel seaworthiness |  | [ ]  | [ ]  |
| 14 | وسم معدات السلامة – طباعة رقم الوسيلة البحرية بشكل دائم على جميع معدات السلامة. Labelling Safety Equipment – Printing the vessel number permanently on all safety equipment. |  | [ ]  | [ ]  |
| 15 | معدات السلامة – تتم صيانتها بشكل دوري من قبل شركة معتمدةSafety equipment - periodically maintained by a certified company |  | [ ]  | [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.****No.** | **اختبارات التشغيل والسلامة** **Operation and Safety Tests** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | عمل صمامات الاغلاق السريع للوقودWorking of Quick Closing Valves if fitted. |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | عمل الإيقاف الفوري لمحركات الوسيلةWorking of Main Engine Emergency Shutdown. |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | عمل نظام التوجيه الاحتياطي للدفة عند وجوده Operation of Emergency Steering Gear if fitted. |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | عمل مضخات النزح ونظام التنبيه الصوتي والمرئيOperation of Bilge Pumps including visual & audible Alarms. |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | عمل نظام الكشف عن الحريقFunctioning of Fire Detection System. |  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | عمل الأنوار الملاحيةFunctioning of Navigation Lights  |  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | عمل جهاز الاتصالات الراديويOperation of VHF Radio |  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | عمل أضوية ستر النجاةFunctioning of Lifejackets lights |  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | عمل أنوار الطوارئFunctioning Emergency Lighting  |  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | عمل أضوية أطواق النجاةFunctioning Lifebuoys self-ignition lights |  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | عمل جرس الحريق في حال وجودهWorking of Fire Bell if fitted |  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | عمل بوق أو صافرة الوسيلةWorking of Vessel Horn or Whistle  |  | [ ]  | [ ]  |
| 13 | توقف نظام التهوية لغرفة المحركات عند تشغيل نظام الاطفاءStopping of Ventilation System-in case of activation of firefighting system in engine room. |  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| **Inspection Result:** |
| [ ]  **Pass**: Vessel condition acceptable.[x]  **Fail:** Deficiencies found, the list below.[ ]  **Follow-up:** Inspection required. |

|  |
| --- |
| **Deficiencies:** |
| **Date** | **Action Taken** | **Deficiency Description** | **No.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date: / /**  | **Signature:** | **Inspector Name:** |

|  |
| --- |
| **Follow Up Inspection:** |
| **Remarks:** |
| **Date: / /**  | **Signature:** | **Inspector Name:** |