|  |  |
| --- | --- |
| Dealer Form of Technical Conditionof Pleasure Boat length up to 8m. | نموذج بالحالة الفنية لوسيلة بحرية نزهة طول حتى 8م. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **اسم المالك** | **Owner Name** | **اسم البائع** | **Dealer Name** | **بلد الصنع** | **Origin**  | **سنة الصنع** | **Year of Built** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **رقم البدن** | **Hull No.** | **رقم المحرك** | **Engine no.** | **قوة المحرك** | **Eng. Power** | **اللون** | **Color** | **عدد الركاب** | **Pass. No.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| أقر بأن البيانات المذكورة في هذا النموذج صحيحة: | I declare the information provided in this form true: |
| **الشخص المسؤول:** | **Person in-charge:** | **التاريخ: / /** | **Date: / /**  |
| **التوقيع:** | **Signature:** | **ختم الوكيل:** | **Dealer Stamp:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **يرجى إرفاق ما يلي مع هذا الإقرار:*** نسخة من بوليصة التأمين.
* نسخة من ترخيص المقطورة أو
* نسخة من عقد تأجير المرسى.
* نسخة من لائحة التفتيش.
* صورة للوسيلة تبين رقم السواحل.
* صورة للوسيلة تبين رقم البدن.
* صورة للوسيلة تبين رقم المحرك.
* صورة كاملة للوسيلة تظهر شكلها وألوانها.
* صورة لمعدات إطفاء الحريق وملصقات صيانتها.
* صورة لمعدات السلامة والإنقاذ وملصقات صيانتها.
 |  **Please attach the following with this Declaration:*** Copy of the insurance policy.
* Copy of the trailer license or,
* Copy of the berthing contract.
* Copy of the inspection checklist
* Photo of the Vessel showing Coast Guard Number.
* Photo of the Vessel showing Hull Number.
* Photo of the Vessel showing Engine serial Number.
* Full photo of the vessel showing her shape and colours.
* Photo of the fire extinguishing equipment and its service tags.
* Photo of the safety and rescue equipment and its service tags
 |

|  |
| --- |
| **تجهيزات السلامة على متن الوسيلة****Safety Requirements onboard the vessel**  |
| **م.****No.** | **معدات الملاحة والاتصال****Navigation and Communication Equipment**  | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | أنوار ملاحية Navigation lights | □ | □ |
| 2 | جهاز تحديد المواقعGPS | □ | □ |
| 3 | وسيلة اتصال مناسبة Suitable communication aid  | □ | □ |
| 4 | بوصلة مغناطيسية Magnetic compass  | □ | □ |
| 5 | عاكس راداريRadar reflector | □ | □ |
| 6 | بوقHorn | □ | □ |
| 7 | علم الإمارات - مثبتا بسارية بارتفاع مناسب على سطح الوسيلةUAE flag  | □ | □ |
| 8 | علم بحري الفا - (للقوارب المخصصة للغوص فقط)Alpha flag (for diving boats only) | □ | □ |
| 9 | جهاز الأمن والسلامة البحري - حسب متطلبات حرس السواحل Maritime Safety and Security Transponder – as required by the Coast Guard | □ | □ |
| **م.****No.** | **معدات السلامة والانقاذ** **Lifesaving Appliances** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | ستر نجاة - مزودة بصافرة ومصدر إنارة لكل شخص على الوسيلةLifejackets - with whistle and light for all personnel on-board | □ | □ |
| 2 | ستر نجاة احتياطية - بنسبة (10%) زيادة على العدد الكلي المصرح به. Spare Lifejackets - (10%) in excess of the authorized total number.  | □ | □ |
| 3 | ستر نجاة للأطفال – حسب عدد الأطفال المتواجدين على الوسيلة. Life jackets for children – according to the number of children on the vessel. | □ | □ |
| 4 | طوق نجاة - متصل بحبل قابل للطفو.Lifebuoy - with buoyant line | □ | □ |
| 5 | إشارات استغاثة مشاعل يدوية – عدد 2غير منتهية الصلاحية Hand flares distress signals – number 2, not expired  | □ | □ |
| 6 | إشارات استغاثة دخانية – عدد 1غير منتهية الصلاحية Smoke distress signals – number 1, not expired  | □ | □ |
| 7 | صندوق إسعافات أوليةFirst aid box | □ | □ |
| 8 | مصباح يدوي مقاوم للماء Waterproof hand torch  | □ | □ |
| 9 | أرقام الطوارئ – نسخة مثبتة في مكان ظاهر على الوسيلةEmergency Numbers- a copy shall be installed in a visible place on the vessel | □ | □ |
| **م.****No.** | **معدات كشف ومكافحة الحريق****Fire Detection and Firefighting Equipment** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | طفاية حريق بودرة وزن (5) كغم Powder Fire Extinguisher- 5 kg  | □ | □ |
| 2 | نظام كشف ومكافحة الحريق - لغرف المحركات المغلقةFire Detection and Extinguishing System- for closed engine rooms. | □ | □ |
| **م.****No.** | **معدات ومتطلبات أخرى****Other Equipment and Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | مضخة النزح- واحدة أو أكثر بقدرة مناسبة لسحب المياه المتجمعة في غرفة المحرك والاماكن المغلقة. Bilge Pump - one or more with suitable capacity for engine rooms and void spaces | □ | □ |
| 2 | جهاز تنبيه صوتي ومرئي - من ارتفاع مستوى المياه المتجمعة في جوف الوسيلةBilge alarm - with visual and audible alert | □ | □ |
| 3 | أنظمة تهوية مناسبة - لغرف المحركات تتوقف تلقائيا عند تشغيل نظام إطفاء الحريق الثابت. Ventilation System-for engine-room, stops automatically when the fixed fire extinguishing system activated | □ | □ |
| 4 | مرساة متصلة بحبل أو جنزير - يتناسب مع منطقة الإبحارAnchor with rope or chain- suitable for operation area | □ | □ |
| 5 | سلم آمن لاستخدام الركابSafe ladder for passenger use | □ | □ |
| 6 | حبال للقطر والربط Towing & mooring ropes | □ | □ |
| 7 | صندوق عدد يدوية للصيانة Tool box | □ | □ |
| 8 | أرقام الوسيلة – مثبتة على الجانبين وفقا للمعايير المعتمدة لدى السلطة. Vessel Numbers - fixed on both sides in accordance with the standards approved by the Authority | □ | □ |
| 9 | بدن الوسيلة - خال من العيوب ولا يوجد تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوسيلة للإبحارVessel Hull - free from defects and no water ingress affecting on the vessel seaworthiness | □ | □ |
| 10 | وسم معدات السلامة – طباعة رقم الوسيلة البحرية بشكل دائم على جميع معدات السلامة. Labelling Safety Equipment – Printing the vessel number permanently on all safety equipment. | □ | □ |