|  |  |
| --- | --- |
| Dealer Form of Technical Condition  of Pleasure Boat length up to 8m. | نموذج بالحالة الفنية لوسيلة بحرية نزهة طول حتى 8م. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **اسم المالك** | | | **Owner Name** | | **اسم البائع** | | **Dealer Name** | | **بلد الصنع** | | **Origin** | | | **سنة الصنع** | | **Year of Built** | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **رقم البدن** | **Hull No.** | | **رقم المحرك** | | **Engine no.** | **قوة المحرك** | | | **Eng. Power** | | **اللون** | **Color** | | **عدد الركاب** | | **Pass. No.** | |
|  |  | |  |  | |  |  | | | |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| أقر بأن البيانات المذكورة في هذا النموذج صحيحة: | | I declare the information provided in this form true: | |
| **الشخص المسؤول:** | **Person in-charge:** | **التاريخ: / /** | **Date: / /** |
| **التوقيع:** | **Signature:** | **ختم الوكيل:** | **Dealer Stamp:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **يرجى إرفاق ما يلي مع هذا الإقرار:**   * نسخة من بوليصة التأمين. * نسخة من ترخيص المقطورة أو * نسخة من عقد تأجير المرسى. * نسخة من لائحة التفتيش. * صورة للوسيلة تبين رقم السواحل. * صورة للوسيلة تبين رقم البدن. * صورة للوسيلة تبين رقم المحرك. * صورة كاملة للوسيلة تظهر شكلها وألوانها. * صورة لمعدات إطفاء الحريق وملصقات صيانتها. * صورة لمعدات السلامة والإنقاذ وملصقات صيانتها. | **Please attach the following with this Declaration:**   * Copy of the insurance policy. * Copy of the trailer license or, * Copy of the berthing contract. * Copy of the inspection checklist * Photo of the Vessel showing Coast Guard Number. * Photo of the Vessel showing Hull Number. * Photo of the Vessel showing Engine serial Number. * Full photo of the vessel showing her shape and colours. * Photo of the fire extinguishing equipment and its service tags. * Photo of the safety and rescue equipment and its service tags |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **تجهيزات السلامة على متن الوسيلة**  **Safety Requirements onboard the vessel** | | | |
| **م.**  **No.** | **معدات الملاحة والاتصال**  **Navigation and Communication Equipment** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** |
| 1 | أنوار ملاحية  Navigation lights | □ | □ |
| 2 | جهاز تحديد المواقع  GPS | □ | □ |
| 3 | وسيلة اتصال مناسبة  Suitable communication aid | □ | □ |
| 4 | بوصلة مغناطيسية  Magnetic compass | □ | □ |
| 5 | عاكس راداري  Radar reflector | □ | □ |
| 6 | بوق  Horn | □ | □ |
| 7 | علم الإمارات - مثبتا بسارية بارتفاع مناسب على سطح الوسيلة  UAE flag | □ | □ |
| 8 | علم بحري الفا - (للقوارب المخصصة للغوص فقط)  Alpha flag (for diving boats only) | □ | □ |
| 9 | جهاز الأمن والسلامة البحري - حسب متطلبات حرس السواحل  Maritime Safety and Security Transponder – as required by the Coast Guard | □ | □ |
| **م.**  **No.** | **معدات السلامة والانقاذ**  **Lifesaving Appliances** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** |
| 1 | ستر نجاة - مزودة بصافرة ومصدر إنارة لكل شخص على الوسيلة  Lifejackets - with whistle and light for all personnel on-board | □ | □ |
| 2 | ستر نجاة احتياطية - بنسبة (10%) زيادة على العدد الكلي المصرح به.  Spare Lifejackets - (10%) in excess of the authorized total number. | □ | □ |
| 3 | ستر نجاة للأطفال – حسب عدد الأطفال المتواجدين على الوسيلة.  Life jackets for children – according to the number of children on the vessel. | □ | □ |
| 4 | طوق نجاة - متصل بحبل قابل للطفو.  Lifebuoy - with buoyant line | □ | □ |
| 5 | إشارات استغاثة مشاعل يدوية – عدد 2غير منتهية الصلاحية  Hand flares distress signals – number 2, not expired | □ | □ |
| 6 | إشارات استغاثة دخانية – عدد 1غير منتهية الصلاحية  Smoke distress signals – number 1, not expired | □ | □ |
| 7 | صندوق إسعافات أولية  First aid box | □ | □ |
| 8 | مصباح يدوي مقاوم للماء  Waterproof hand torch | □ | □ |
| 9 | أرقام الطوارئ – نسخة مثبتة في مكان ظاهر على الوسيلة  Emergency Numbers- a copy shall be installed in a visible place on the vessel | □ | □ |
| **م.**  **No.** | **معدات كشف ومكافحة الحريق**  **Fire Detection and Firefighting Equipment** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** |
| 1 | طفاية حريق بودرة وزن (5) كغم  Powder Fire Extinguisher- 5 kg | □ | □ |
| 2 | نظام كشف ومكافحة الحريق - لغرف المحركات المغلقة  Fire Detection and Extinguishing System- for closed engine rooms. | □ | □ |
| **م.**  **No.** | **معدات ومتطلبات أخرى**  **Other Equipment and Requirements** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** |
| 1 | مضخة النزح- واحدة أو أكثر بقدرة مناسبة لسحب المياه المتجمعة في غرفة المحرك والاماكن المغلقة.  Bilge Pump - one or more with suitable capacity for engine rooms and void spaces | □ | □ |
| 2 | جهاز تنبيه صوتي ومرئي - من ارتفاع مستوى المياه المتجمعة في جوف الوسيلة  Bilge alarm - with visual and audible alert | □ | □ |
| 3 | أنظمة تهوية مناسبة - لغرف المحركات تتوقف تلقائيا عند تشغيل نظام إطفاء الحريق الثابت.  Ventilation System-for engine-room, stops automatically when the fixed fire extinguishing system activated | □ | □ |
| 4 | مرساة متصلة بحبل أو جنزير - يتناسب مع منطقة الإبحار  Anchor with rope or chain- suitable for operation area | □ | □ |
| 5 | سلم آمن لاستخدام الركاب  Safe ladder for passenger use | □ | □ |
| 6 | حبال للقطر والربط  Towing & mooring ropes | □ | □ |
| 7 | صندوق عدد يدوية للصيانة  Tool box | □ | □ |
| 8 | أرقام الوسيلة – مثبتة على الجانبين وفقا للمعايير المعتمدة لدى السلطة.  Vessel Numbers - fixed on both sides in accordance with the standards approved by the Authority | □ | □ |
| 9 | بدن الوسيلة - خال من العيوب ولا يوجد تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوسيلة للإبحار  Vessel Hull - free from defects and no water ingress affecting on the vessel seaworthiness | □ | □ |
| 10 | وسم معدات السلامة – طباعة رقم الوسيلة البحرية بشكل دائم على جميع معدات السلامة.  Labelling Safety Equipment – Printing the vessel number permanently on all safety equipment. | □ | □ |