|  |  |
| --- | --- |
| Form of Jet Ski Technical Condition | نموذج بالحالة الفنية للدراجة المائية |

Section – 1: Declaration

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **اسم المالك** | **Owner Name** | **رقم الوسيلة** | **Vessel Number** | **مكان الوسيلة** | **Location** |
|  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنا (كتابة الاسم) ...................................................، مالك الوسيلة المذكورة أعلاه، أقر بأن حالتها الفنية مطابقة للمعايير المعتمدة لدى السلطة، وأعلم بأنها تعتبر مخالفة بموجب القانون للشخص الذي يقدم معلومات يعلم أنها غير صحيحة، ويعاقب المخالف بخمسة آلاف (5000) درهم، كما أؤكد على الالتزام بما يلي:  I am, (type name) ……………………………………………………….., the owner of the vessel mentioned above, stated that its technical condition is in accordance with the standards set out by DMA. I know that it is consider a violation under the law for a person who provides information that he knows to be incorrect and be punished by a five thousand (5000 AED), I would also emphasize the commitment to:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ترخيص المقطورة بشكل دوري. | Renewal the trailer license regularly | 1 | | 2 | تجديد بوليصة التأمين بشكل سنوي. | Renewal of the insurance policy annually. | 2 | | 3 | سلامة أدوات الإنقاذ ومعدات الحريق. | Safety of lifesaving appliances and fire equipment. | 3 | | 4 | سلامة البناء وصلاحيتها للاستخدام. | Safety of construction and suitability for use. | 4 | | 5 | عمل وصلة ايقاف المحرك وفحصها الدوري. | Working of Kill switch Cord and regular testing | 5 | | 6 | فعالية تهوية حجرة المحرك. | The Ventilation Effectiveness of engine compartment | 6 | |

**Signature**: ……….………………………… **Date**: …/……/…………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| **يرجى إرفاق ما يلي مع هذا الإقرار:**   * نسخة من بوليصة التامين. * نسخة من ترخيص المقطورة. * نسخة من لائحة التفتيش. * صورة للدراجة تبين رقم البدن. * صورة للدراجة تبين رقم المحرك. * صورة للدراجة تبين رقم التسجيل. * صورة كاملة للدراجة تظهر شكلها وألوانها. * صورة لطفاية الحريق وملصق صيانتها. | **Please attach the following with this Declaration:**   * Copy of the insurance policy. * Copy of the trailer license. * Copy of the inspection checklist. * Photo of the Jet Ski showing Hull Number. * Photo of the Jet Ski showing Engine serial Number. * Photo of the Jet Ski showing registration number. * Full photo of the Jet Ski showing shape and colours. * Photo of the portable fire extinguisher service tag. |

Section-2: Checklist

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **م.**  **No.** | **تجهيزات السلامة على الدراجة المائية**  **Jet Ski Safety Requirements** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** |
| 1 | طفاية حريق - مناسبة للمحركات البترولية  Fire extinguisher - suitable for petrol fires |  |  |
| 2 | وصلة ايقاف المحرك – تم فحصها وتعمل بكفاءة  Kill switch cord – tested and working properly |  |  |
| 3 | ستر نجاة - لكل شخص على الوسيلة  Life Jacket - for each person on board |  |  |
| 4 | مصباح يدوي - لاستخدامه في حالات الطوارئ  Hand torch - for use in case of emergency |  |  |
| 5 | صافرة - لاستخدامها في حالات الطوارىء  Whistle - for use in case of emergency |  |  |
| 6 | وسيلة اتصال مناسبة - لاستخدامها في حالات الطوارىء  Suitable communication aid - for use in case of emergency |  |  |
| 7 | حبل قطر - لا يقل طوله عن 7م لاستخدامه في حالات الطوارئ  Towing rope - length not less than 7m for use in case of emergency |  |  |
| 8 | خزان وخطوط الوقود - مثبتة بطريقة آمنة وخطوط الوقود خالية من أي تسريب  Petrol tank & lines - fitted safely and free of any petrol leak |  |  |
| 9 | البطارية وكابلات التوصيل - مثبتة جيدا ومعزولة وموصولة بطريقة آمنة  Battery & cables - fitted properly, good insulation and connected safely |  |  |
| 10 | نظام المناورة والسرعة - نظام التحكم بالسرعة وعكس الحركة يعملان بكفاءة  Steering, speed control - speed control and reversing systems are in a proper operation |  |  |
| 11 | أرقام الوسيلة – مثبتة على الجانبين وفقا للمعايير المعتمدة لدى السلطة.  Vessel Numbers - fixed on both sides in accordance with the standards approved by the Authority |  |  |
| 12 | بدن الوسيلة - خال من العيوب ولا يوجد تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوسيلة للإبحار  Vessel Hull - free from defects and no water ingress affecting on the vessel seaworthiness |  |  |
| 13 | وسم معدات السلامة – طباعة رقم الوسيلة البحرية بشكل دائم على جميع معدات السلامة.  Labelling Safety Equipment – Printing the vessel number permanently on all safety equipment. |  |  |
| 14 | معدات السلامة – تتم صيانتها بشكل دوري من قبل شركة معتمدة  Safety Equipment - periodically maintained by a certified company |  |  |
| 15 | حجرة المحرك – التهوية مناسبة ولا يوجد تراكم للأبخرة  Engine compartment - ventilation suitable and no accumulation of vapors |  |  |