|  |  |
| --- | --- |
| Inspection Checklist for Floating Homes | قائمة التفتيش للبيوت العائمة |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.**  **No.** | **الوثائق والسجلات**  **Documents and Records** | **المتطلبات**  **Requirements** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** |
| 1. | ترخيص الوسيلة  Vessel license |  |  |  |
| 2. | تقرير الصيانة - للجزء المغمور تحت الماء  Maintenance Report - of underwater structure |  |  |  |
| 3. | سجل الوسيلة - شاملا (الرحلات وعدد الركاب - التخلص من النفايات ومياه الصرف الصحي)  Vessel logbook- (includes; trips, number of passengers, and garbage and sewage discharge) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.**  **No.** | **معدات الملاحة والاتصال**  **Navigation and Communication Equipment** | **المتطلبات**  **Requirements** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** |
| 1. | نور ملاحي – دائري أبيض على ساري الوسيلة.  Navigation light- All-round white light on vessel mast. |  |  |  |
| 2. | وسيلة اتصال مناسبة  Suitable communication aid |  |  |  |
| 3. | علم الامارات - مثبتا بسارية ذات ارتفاع مناسب على سطح الوسيلة  UAE Flag |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.**  **No.** | **معدات الملاحة والاتصال**  **Navigation and Communication Equipment** | **المتطلبات**  **Requirements** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** |
| 1. | نور ملاحي – دائري أبيض على ساري الوسيلة.  Navigation light- All-round white light on vessel mast. |  |  |  |
| 2. | وسيلة اتصال مناسبة  Suitable communication aid |  |  |  |
| 3. | علم الامارات - مثبتا بسارية ذات ارتفاع مناسب على سطح الوسيلة  UAE Flag |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.**  **No.** | **معدات السلامة والانقاذ**  **Lifesaving Appliances** | **المتطلبات**  **Requirements** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** |
|  | ستر نجاة - مزودة بصافرة ومصدر إنارة لكل شخص على الوسيلة  Lifejackets - with whistle and light for all personnel on-board |  |  |  |
|  | ستر نجاة احتياطية - بنسبة (10%) زيادة على العدد الكلي المصرح به.  Spare Lifejackets - (10%) in excess of the authorized total number. |  |  |  |
|  | ستر نجاة للأطفال – حسب عدد الأطفال المتواجدين على الوسيلة.  Life jackets for children – according to the number of children on the vessel. |  |  |  |
|  | طوق نجاة - متصل بحبل قابل للطفو  Lifebuoy - with buoyant line |  |  |  |
|  | طوق نجاة - مزود بمصدر إنارة ذاتي الاشتعال.  Lifebuoy - with self-ignition light |  |  |  |
|  | صندوق إسعافات أولية  First aid box |  |  |  |
|  | مصباح يدوي مقاوم للماء  Waterproof hand torch |  |  |  |
|  | أنوار للطوارئ  Emergency lights |  |  |  |
|  | مخطط السلامة – نسخة باللغتين العربية والإنجليزية مثبتة عند مداخل صالات الركاب.  Safety Plan – copy in Arabic and English posted at the entrance of passenger spaces. |  |  |  |
|  | إرشادات السلامة – نسختين باللغتين العربية والإنجليزية مثبتة في مكان ظاهر على الوسيلة.  Safety Information – two copies written in Arabic and English posted in a visible place on the vessel |  |  |  |
|  | أرقام الطوارئ – نسخة مثبتة في مكان ظاهر على الوسيلة  Emergency Numbers- a copy shall be installed in a visible place on the vessel |  |  |  |
|  | معدات السلامة والانقاذ  Lifesaving Appliances |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.**  **No.** | **معدات كشف ومكافحة الحريق**  **Fire Detection and Firefighting Equipment** | **المتطلبات**  **Requirements** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** |
|  | نظام كشف ومكافحة الحريق - لغرف المحركات المغلقة  Fire Detection and Extinguishing System- for closed engine rooms. |  |  |  |
|  | نظام كشف الحريق - في غرف وصالات الركاب  Fire Detection System - for passenger cabins and halls |  |  |  |
|  | جرس حريق  Fire Bell |  |  |  |
|  | طفاية حريق ثاني اكسيد الكربون - (2) كغم  CO2 fire extinguisher- 2kg |  |  |  |
|  | طفاية حريق بودرة - (5) كغم  Powder Fire Extinguisher- 5kg |  |  |  |
|  | بطانية حريق – عند وجود مطبخ على الوسيلة  Fire blanket - when kitchen on-board |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.**  **No.** | **معدات ومتطلبات أخرى**  **Other Equipment and Requirements** | **المتطلبات**  **Requirements** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** |
|  | مضخة النزح - واحدة أو أكثر بقدرة مناسبة لسحب المياه المتجمعة في الأماكن المغلقة.  Bilge Pumps- one or more with suitable capacity for void spaces bilges |  |  |  |
|  | جهاز تنبيه صوتي ومرئي - من ارتفاع مستوى المياه المتجمعة في جوف الوسيلة  Bilge Alarm - visual and audible alert from the high level of water accumulated in the vessel bilge. |  |  |  |
|  | مرساة - متصلة بحبل بطول مناسب  Anchor & Rope- with suitable length |  |  |  |
|  | حبال للقطر والربط  Towing & mooring ropes |  |  |  |
|  | سلم آمن لاستخدام الركاب  Safe ladder for passenger use |  |  |  |
|  | خزان مياه الصرف الصحي - عند وجود مرافق صحية مستخدمه على الوسيلة.  Sewage Tank - when there is sanitation facility in use on the vessel |  |  |  |
|  | مياه الصرف الصحي – يتم تجميعها، والتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك.  Sewage- collected on board, and disposed shore side. |  |  |  |
|  | النفايات – يتم تجميعها، والتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك.  Garbage - stored carefully on board, and disposed shore side |  |  |  |
|  | لوحة تحذيرية - مثبتة في مكان ظاهر على الوسيلة بشأن عدم رمي النفايات في البحر  Waste Warning Sign- posted in a visible place on the vessel on non-throwing waste into the sea |  |  |  |
|  | أرقام الوسيلة – مثبتة على الجانبين وفقا للمعايير المعتمدة لدى السلطة.  Vessel Numbers - fixed on both sides in accordance with the standards approved by the Authority |  |  |  |
|  | بدن الوسيلة - خال من العيوب ولا يوجد تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوسيلة للإبحار  Vessel Hull - free from defects and no water ingress affecting on the vessel seaworthiness |  |  |  |
|  | وسم معدات السلامة – طباعة رقم الوسيلة البحرية بشكل دائم على جميع معدات السلامة.  Labelling Safety Equipment – Printing the vessel number permanently on all safety equipment. |  |  |  |
|  | معدات السلامة – تتم صيانتها بشكل دوري من قبل شركة معتمدة  Safety equipment - periodically maintained by a certified company |  |  |  |
|  | معدات ومتطلبات أخرى  Other Equipment and Requirements |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.**  **No.** | **اختبارات التشغيل والسلامة**  **Operation and Safety Tests** | **المتطلبات**  **Requirements** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** |
|  | عمل مضخات النزح ونظام التنبيه الصوتي والمرئي  Operation of Bilge Pumps including visual & audible Alarms. |  |  |  |
|  | عمل نظام الكشف عن الحريق  Functioning of Fire Detection System. |  |  |  |
|  | عمل الأنوار الملاحية  Functioning of Navigation Lights |  |  |  |
|  | عمل أضوية ستر النجاة  Functioning of Lifejackets lights |  |  |  |
|  | عمل أنوار الطوارئ  Functioning Emergency Lighting |  |  |  |
|  | عمل أضوية أطواق النجاة  Functioning Lifebuoys self-ignition lights |  |  |  |
|  | عمل جرس الحريق في حال وجوده  Functioning of Fire Bell if fitted |  |  |  |
|  | اختبارات التشغيل والسلامة  Operation and Safety Tests |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Inspection Result:** |
| **Pass**: Vessel condition acceptable.  **Fail:** Deficiencies found, the list below.  **Follow-up:** Inspection required. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Deficiencies:** | | | |
| **Date** | **Action Taken** | **Deficiency Description** | **No.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date: / /** | **Signature:** | **Inspector Name:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Follow Up Inspection:** | | |
| **Remarks:** | | |
| **Date: / /** | **Signature:** | **Inspector Name:** |