|  |  |
| --- | --- |
| Inspection Checklist for Pleasure boats length up to 8m | قائمة التفتيش للوسائل البحرية النزهة طول حتى 8 متر |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.****No.** | **الوثائق والسجلات****Documents and Records** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | ترخيص الوسيلةVessel license  |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | تراخيص الطاقمCrew licenses  |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | كتيب الاتزان - إذا كانت الوسيلة تحمل أكثر من 12 راكباStability Booklet - if the vessel licensed to more than 12 passengers  |  | [ ]  | [ ]  |
| **م.****No.** | **معدات الملاحة والاتصال****Navigation and Communication Equipment** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | أنوار ملاحية Navigation lights |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | جهاز تحديد المواقعGPS |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | وسيلة اتصال مناسبة Suitable communication aid  |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | بوصلة مغناطيسية Magnetic compass  |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | عاكس راداريRadar reflector |  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | بوقHorn |  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | علم الإمارات - مثبتا بسارية بارتفاع مناسب على سطح الوسيلةUAE flag  |  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | علم بحري الفا - (للقوارب المخصصة للغوص فقط)Alpha flag (for diving boats only) |  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | جهاز الأمن والسلامة البحري - حسب متطلبات حرس السواحل Maritime Safety and Security Transponder – as required by the Coast Guard |  | [ ]  | [ ]  |
| **م.****No.** | **معدات السلامة والانقاذ** **Lifesaving Appliances** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | ستر نجاة - مزودة بصافرة ومصدر إنارة لكل شخص على الوسيلةLifejackets - with whistle and light for all personnel on-board |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | ستر نجاة احتياطية - بنسبة (10%) زيادة على العدد الكلي المصرح به. Spare Lifejackets - (10%) in excess of the authorized total number.  |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | ستر نجاة للأطفال – حسب عدد الأطفال المتواجدين على الوسيلة. Life jackets for children – according to the number of children on the vessel. |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | طوق نجاة - متصل بحبل قابل للطفو.Lifebuoy with buoyant line |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | إشارات استغاثة مشاعل يدويةHand flares distress signals  | 2 | [ ]  | [ ]  |
| 6 | إشارات استغاثة دخانيةSmoke distress signals | 1 | [ ]  | [ ]  |
| 7 | صندوق إسعافات أوليةFirst aid box |  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | مصباح يدوي مقاوم للماء Waterproof hand torch  |  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | أرقام الطوارئ – نسخة مثبتة في مكان ظاهر على الوسيلةEmergency Numbers- a copy shall be installed in a visible place on the vessel |  | [ ]  | [ ]  |
| **م.****No.** | **معدات كشف ومكافحة الحريق****Fire Detection and Firefighting Equipment** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | طفاية حريق بودرة وزن (5) كغم Powder Fire Extinguisher- 5 kg  |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | نظام كشف ومكافحة الحريق - لغرف المحركات المغلقةFire Detection and Extinguishing System- for closed engine rooms. |  | [ ]  | [ ]  |
| **م.****No.** | **معدات ومتطلبات أخرى****Other Equipment and Requirements** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | مضخة النزح- واحدة أو أكثر بقدرة مناسبة لسحب المياه المتجمعة في غرفة المحرك والاماكن المغلقة. Bilge Pump - one or more with suitable capacity for engine rooms and void spaces |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | جهاز تنبيه صوتي ومرئي - من ارتفاع مستوى المياه المتجمعة في جوف الوسيلةBilge alarm - with visual and audible alert |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | أنظمة تهوية مناسبة - لغرف المحركات تتوقف تلقائيا عند تشغيل نظام إطفاء الحريق الثابت. Ventilation System-for engine-room, stops automatically when the fixed fire extinguishing system activated |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | مرساة متصلة بحبل أو جنزير - يتناسب مع منطقة الإبحارAnchor with rope or chain- suitable for operation area |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | سلم آمن لاستخدام الركابSafe ladder for passenger use  |  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | حبال للقطر والربط Towing & mooring ropes |  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | صندوق عدد يدوية للصيانة Tool box |  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | أرقام الوسيلة – مثبتة على الجانبين وفقا للمعايير المعتمدة لدى السلطة. Vessel Numbers - fixed on both sides in accordance with the standards approved by the Authority |  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | بدن الوسيلة - خال من العيوب ولا يوجد تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوسيلة للإبحارVessel Hull - free from defects and no water ingress affecting on the vessel seaworthiness |  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | وسم معدات السلامة – طباعة رقم الوسيلة البحرية بشكل دائم على جميع معدات السلامة. Labelling Safety Equipment – Printing the vessel number permanently on all safety equipment. |  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | معدات السلامة – تتم صيانتها بشكل دوري من قبل شركة معتمدة Safety equipment - periodically maintained by a certified company |  | [ ]  | [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.****No.** | **اختبارات التشغيل والسلامة** **Operation and Safety Tests** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | عمل صمامات الاغلاق السريع للوقود في حال وجودهاWorking of Quick Closing Valves if fitted. |  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | عمل الإيقاف الفوري لمحركات الوسيلةWorking of Main Engine Emergency Shutdown. |  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | عمل نظام التوجيه الاحتياطي للدفة عند وجوده Operation of Emergency Steering Gear if fitted. |  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | عمل مضخات النزح ونظام التنبيه الصوتي والمرئيOperation of Bilge Pumps including visual & audible Alarms. |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | عمل نظام الكشف عن الحريقFunctioning of Fire Detection System. |  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | عمل الأنوار الملاحيةFunctioning of Navigation Lights  |  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | عمل جهاز الاتصالات الراديوي في حال وجودهOperation of VHF Radio if fitted |  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | عمل أضويه ستر النجاةFunctioning of Lifejackets lights |  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | عمل أنوار الطوارئFunctioning Emergency Lighting  |  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | عمل أضويه أطواق النجاةFunctioning Lifebuoys self-ignition lights |  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | عمل جرس الحريق في حال وجودهWorking of Fire Bell if fitted |  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | عمل بوق أو صافرة الوسيلةWorking of Vessel Horn or Whistle  |  | [ ]  | [ ]  |
| 13 | توقف نظام التهوية لغرفة المحركات عند تشغيل نظام الاطفاءStopping of Ventilation System-in case of activation of firefighting system in engine room. |  | [ ]  | [ ]  |
| **م.****No.** | **متطلبات إضافية للتفتيش الذاتي****Additional Requirements for Self Inspection** | **المتطلبات****Requirements** | **نعم****Yes** | **لا****No** |
| 1 | نسخة من بوليصة التأمين.Copy of the insurance policy. | RAL | [ ]  | [ ]  |
| 2 | نسخة من ترخيص المقطورة أو Copy of the trailer license or, | RAL | [ ]  | [ ]  |
| 3 | نسخة من عقد تأجير المرسى.Copy of the berthing contract. | RAL | [ ]  | [ ]  |
| 4 | نسخة من الإقرار الفني. Copy Declaration Form |  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | نسخة من لائحة التفتيش. Copy of the inspection checklist |  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | صورة كاملة للوسيلة تظهر شكلها وألوانها. Full photo of the vessel showing her shape and colors |  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | صورة للوسيلة تبين رقم السواحل.Photo of the Vessel showing Coast Guard Number. |  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | صورة للوسيلة تبين رقم المحرك.Photo of the Vessel showing Engine Serial Number. |  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | صورة للوسيلة تبين رقم البدن.Photo of the Vessel showing Hull Number. |  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | صورة لمعدات إطفاء الحريق وملصقات صيانتها.Photo of the fire extinguishing equipment and its service tags. |  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | صورة لمعدات السلامة والإنقاذ وملصقات صيانتها.Photo of the safety and rescue equipment and its service tags |  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| **Inspection Result:** |
| [ ]  **Pass**: Vessel condition acceptable.[ ]  **Fail:** Deficiencies found, the list below.[ ]  **Follow-up:** Inspection required. |

|  |
| --- |
| **Deficiencies:** |
| **Date** | **Action Taken** | **Deficiency Description** | **No.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date: / /**  | **Signature:** | **Inspector Name:** |

|  |
| --- |
| **Follow Up Inspection:** |
| **Remarks:** |
| **Date: / /**  | **Signature:** | **Inspector Name:** |