|  |  |
| --- | --- |
| **Inspection Checklist for Wooden Power Abra** | **قائمة التفتيش للعبرة الآلية الخشبية** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.**  **No.** | **متطلبات السلامة للعبرة**  **Safety Requirements for Abra** | **مياه داخلية**  **Inland Waters** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** |
| 1 | ترخيص الوسيلة  Vessel license |  |  |  |
| 2 | ترخيص التشغيل من الهيئة  RTA operation permit |  |  |  |
| 3 | تراخيص الطاقم  Crew license |  |  |  |
| 4 | ستر نجاة لكل شخص على الوسيلة  Lifejacket for all personnel onboard |  |  |  |
| 5 | طوق نجاة متصل بحبل قابل للطفو  Lifebuoy with buoyant line |  |  |  |
| 6 | طفاية حريق نوع بودرة وزن 5 كغم.  Powder fire extinguisher weight 5 kg: |  |  |  |
| 7 | نظام كشف ومكافحة الحريق - لغرف المحركات المغلقة  Fire Detection and Extinguishing System- for closed engine rooms. |  |  |  |
| 8 | نظام توجيه يدوي أو ميكانيكي  Steering system |  |  |  |
| 9 | لوحة تعليمات السلامة والبيئة مكتوبة بعدة لغات  Safety and environment information sign |  |  |  |
| 10 | لوحة تعرفة أجرة النقل مكتوبة بعدة لغات  Transport tariff signboard |  |  |  |
| 11 | سلة مهملات  Wastebasket | 2 |  |  |
| 12 | علبة إسعافات أولية  First aid box |  |  |  |
| 13 | مصباح يدوي مقاوم للماء.  Waterproof hand torch |  |  |  |
| 14 | مشاعل استغاثة يدوية  Hand flares distress signals | 2 |  |  |
| 15 | مرساة متصلة بحبل بطول مناسب  Anchor with rope |  |  |  |
| 16 | مضخة النزح – واحدة أو أكثر لسحب المياه المتجمعة في جوف الوسيلة.  Bilge pump |  |  |  |
| 17 | جهاز تنبيه صوتي ومرئي - لارتفاع مستوى الماء في الوسيلة  Bilge alarm |  |  |  |
| 18 | أنوار ملاحية  Navigation lights |  |  |  |
| 19 | صندوق عدد إصلاح وصيانة يدوية  Tool Box |  |  |  |
| 20 | بوق  Horn |  |  |  |
| 21 | مصابيح إنارة داخلية لا تؤثر على سلامة الملاحة  Interior lights |  |  |  |
| 22 | أرقام العبرة - مثبتة على الساري الأمامي والخلفي للعبرة  Abra Numbers visible and readable |  |  |  |
| 23 | بدن العبرة - خال من العيوب ولا يوجد تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية العبرة للإبحار  Abra Hull- free from defects and no water ingress affecting on the Abra seaworthiness |  |  |  |
| 24 | وسم معدات السلامة – طباعة رقم الوسيلة البحرية بشكل دائم على جميع معدات السلامة.  Labelling Safety Equipment – Printing the vessel number permanently on all safety equipment. |  |  |  |
| 25 | معدات السلامة – تتم صيانتها بشكل دوري من قبل شركة معتمدة  Safety equipment - periodically maintained by a certified company |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **متطلبات إضافية للعبرة عند تشغيلها خارج المياه الداخلية**  **Additional requirements for Abra if operated outside Inland Water** | | | | |
| **م.**  **No.** | **الوثائق والسجلات**  **Documents and Records** | **مياه إقليمية**  **Territorial Waters** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** | |
| 1 | شهادة التطقيم الآمن  Minimum safe manning certificate |  |  |  | |
| 2 | الترخيص الراديوي  Radio license |  |  |  | |
| 3 | كتيب الاتزان  Stability Booklet |  |  |  | |
| 4 | سجل الوسيلة شاملا (الرحلات-حالة الجو والبحر-الصيانة والأعطال-التزود بالوقود)  Vessel logbook- includes; trips, weather state, maintenance & defects and fuel supply Vessel logbook- includes; trips, weather state, maintenance & defects and fuel supply |  |  |  | |
| **م.**  **No.** | **معدات الملاحة والاتصال**  **Navigation and communication equipment** | **مياه إقليمية**  **Territorial Waters** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** | |
| 5 | جهاز قياس الأعماق  Echo Sounder |  |  |  | |
| 6 | جهاز تحديد المواقع  GPS |  |  |  | |
| 7 | جهاز تحديد الموقع في حالات الطوارئ  EPIRB |  |  |  | |
| 8 | رادار بحري  Marine Radar |  |  |  | |
| 9 | جهاز اتصال لاسلكي  VHF Radio |  |  |  | |
| 10 | بوصلة مغناطيسية  Magnetic compass |  |  |  | |
| 11 | عاكس راداري  Radar Reflector |  |  |  | |
| 12 | مصباح إنارة يدوي - مخصص لإشارات طلب المساعدة في حالات الطوارئ  Signalling Lamp |  |  |  | |
| 13 | جهاز الأمن والسلامة البحري - حسب متطلبات حرس السواحل  Maritime Safety and Security Transponder – as required by the Coast Guard |  |  |  | |
| **م.**  **No.** | **معدات السلامة والإنقاذ**  **Lifesaving Appliances** | **مياه إقليمية**  **Territorial Waters** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** | |
| 14 | طوق نجاة - مزود بمصدر إنارة ذاتي الاشتعال.  Lifebuoy - with self-ignition light |  |  |  | |
| 15 | لائحة المهام – نسخة من مهام وتعليمات السلامة في حالات الطوارئ  Muster List- Copy of safety tasks and instructions in emergency |  |  |  | |
| 16 | رماثات نجاة - تتسع لجميع الأشخاص المصرح بحملهم على الوسيلة  Life Rafts - to accommodate all persons authorized to be on board. |  |  |  | |
| 17 | ستر نجاة احتياطية - بنسبة (10%) زيادة على العدد الكلي المصرح به.  Spare Lifejackets - (10%) in excess of the authorized total number. |  |  |  | |
| 18 | ستر نجاة للأطفال – حسب عدد الأطفال المتواجدين على الوسيلة.  Life jackets for children – according to the number of children on the vessel. |  |  |  | |
| 19 | أرقام الطوارئ – نسخة مثبتة في مكان ظاهر على الوسيلة  Emergency Numbers- a copy shall be installed in a visible place on the vessel |  |  |  | |
| 20 | إشارات استغاثة دخانية  Smoke distress signals | 2 |  |  | |
| 21 | إشارات استغاثة براشوت  Parachute distress signals | 2 |  |  | |
| **م.**  **No.** | **معدات كشف ومكافحة الحريق**  **Fire Detection and Firefighting Equipment** | **مياه إقليمية**  **Territorial Waters** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** | |
| 22 | طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون وزن (2) كغم  CO2 fire extinguisher- Weight 2kg  2 kg |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م.**  **No.** | **اختبارات التشغيل والسلامة**  **Operation and Safety Tests** | **المتطلبات**  **Requirements** | **نعم**  **Yes** | **لا**  **No** |
| 1 | عمل صمامات الاغلاق السريع للوقود  Working of Quick Closing Valves if fitted. |  |  |  |
| 2 | عمل الإيقاف الفوري لمحركات الوسيلة  Working of Main Engine Emergency Shutdown. |  |  |  |
| 3 | عمل نظام التوجيه الاحتياطي للدفة عند وجوده  Operation of Emergency Steering Gear if fitted. |  |  |  |
| 4 | عمل مضخات النزح ونظام التنبيه الصوتي والمرئي  Operation of Bilge Pumps including visual & audible Alarms. |  |  |  |
| 5 | عمل نظام الكشف عن الحريق  Functioning of Fire Detection System. |  |  |  |
| 6 | عمل الأنوار الملاحية  Functioning of Navigation Lights |  |  |  |
| 7 | عمل جهاز الاتصالات الراديوي  Operation of VHF Radio |  |  |  |
| 8 | عمل أضوية ستر النجاة  Functioning of Lifejackets lights |  |  |  |
| 9 | عمل أنوار الطوارئ  Functioning Emergency Lighting |  |  |  |
| 10 | عمل أضوية أطواق النجاة  Functioning Lifebuoys self-ignition lights |  |  |  |
| 11 | عمل جرس الحريق في حال وجوده  Working of Fire Bell if fitted |  |  |  |
| 12 | عمل بوق أو صافرة الوسيلة  Working of Vessel Horn or Whistle |  |  |  |
| 13 | توقف نظام التهوية لغرفة المحركات عند تشغيل نظام الاطفاء  Stopping of Ventilation System-in case of activation of firefighting system in engine room. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Inspection Result:** |
| **Pass**: Vessel condition acceptable.  **Fail:** Deficiencies found, the list below.  **Follow-up:** Inspection required. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Deficiencies:** | | | |
| **Date** | **Action Taken** | **Deficiency Description** | **No.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date: / /** | **Signature:** | **Inspector Name:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Follow Up Inspection:** | | |
| **Remarks:** | | |
| **Date: / /** | **Signature:** | **Inspector Name:** |